CAP227 / KY-033

Capteur infrarouge suiveur de ligne (compatible Arduino)

Caractéristiques

alimentation : 3.3 / 5 VDC

équipé du LM393 et d’une sonde de détection infrarouge

indication de l’état de sortie sur la carte

le signal de sortie peut se connecter directement sur les entrées/sorties de la carte contrôleur Arduino ou compatible

la sensibilité de détection du signal peut être ajustée

idéal pour suivre une ligne

Fonctionnement

Si le capteur détecte une surface blanche, le témoin s'allume et la sortie est placée à l'état bas.
Sinon si le capteur ne détecte rien ou détecte une surface noire, le témoin est éteint et la sortie est à 1.

Bibliothèque

Arduino : Sans objet (digitalRead)

mBloc : Arduino ou TS_Grove

Connexion

Alimentation : VCC et GND

Donnée : N'importe quelle broche numérique

Schémas électrique

Encombrement