CAP249 (GY271 ?)

CAPTEUR MAGNETOMETRIQUE SUR 3 AXES (BOUSSOLE)

alimentation : 3.3 / 5VDC

équipé du HMC5883L à sortie numérique

mesure le champs magnétique terrestre sur 3 axes, supporte le protocole I2C

ce module peut être utilisé comme une boussole électronique à faible coût ou pour la réalisation d’un compas

hmc5883l.pdf

Réalisation pour Arduino