TCS230 (CAP345)

CAPTEUR DE COULEUR

alimentation : 3 / 5VDC

équipé du capteur de couleur TCS230 / TCS3200

distance de détection : 10mm

équipé de 4 leds blanches

possibilité de différencier les couleurs : rouge - vert - bleu

communique directement avec un microcontrôleur

peut s’adapter sur une matrice au pas de 2.54mm

Schémas électrique

Datasheet TCS230

Exemples de mise en oeuvre

http://www.pobot.org/Capteur-de-couleur-TCS230.html

https://assos.centrale-marseille.fr/clubrobot/sites/assos.centrale-marseille.fr.clubrobot/files/PT_annexes_E%3DM6_2013.pdf

https://www.robotshop.com/letsmakerobots/tcs3200-color-sensor-with-k-nearest-neighbor-classification-algorithm

Notes

Longueur d'onde des couleurs

Rouge : 620-700 nm

Orange : 592-620 nm

Jaune : 578-592 nm

Vert : 500-578 nm

Bleu : 446-500 nm

Violet : 400-446 nm

longueur d'onde = vitesse/fréquence ou vitesse*période avec :

vitesse des ondes électromagnétiques = 300 000 Km/s

période (1/fréquence) valeur mesurée