CAP389

CAPTEUR DE COURANT

alimentation : 5VDC

équipé d’un ACS712ELC-05A

basé sur l’effet Hall le module peut mesurer une intensité jusqu’à 5 A max

détecte et mesure l’intensité qui circule dans un circuit

le module peut mesurer 20A positif et négatif, correspondant à la sortie analogique 100mV / A

acs712.pdf