DHT11 (CAP548)

Capteur digital de température et d’humidité

Présentation

alimentation : 3.3 à 5 VDC

plage d’humidité : 20 à 90% RH +/- 5% RH

plage de température : 0 à 50° C +/- 2° C

sortie : digitale (port «pull-up») type 1Wire (propriétaire)

Datasheet

Bibliothèques

Arduino : Adafruit Unified Sensor, DTH sensor library : <dht11.h>

mBloc : TS_Grove

Connexion

Alimentation : + (VCC) ; - (GND)

Donnée : Toutes broches numériques

Liens

Présentation du capteur sur CarnetDuMaker

Utilisation de la librairie DHT11 sur Letmeknow