CAP615

Capteur d’humidité

Permet de détecter l’humidité dans le sol, donc la teneur en eau par exemple. Idéal en domotique pour un arrosage

alimentation : 3.3 / 5 VDC

sortie : 2 modes, soit 1 signal digital ou 1 signal analogique

équipé du LM 393

livré avec cordons