CAP618 / KY-040

Module Encodeur rotatif

permet ge générer des fréquences d’impulsion dans les 2 sens (CLK, DT)

possibilité de remise à zéro (Switch)

alimentation : 5 VDC

le module peut se connecter directement sur les entrées/sorties de la carte contrôleur Arduino ou compatible

Liens

Tutoriel simple en français

Wiki sensorkit.fr

wiki sur les encodeur en anglais

Librairie <ClickEncoder.h>