CAP690/KY-032

Détecteur par radar infrarouge (compatible Arduino)

alimentation : 3.3 / 5 VDC

angle de détection : environs 15°

trou de fixation pour une installation facile

idéal pour détecter un obstacle, etc..