CAP770 / FC-51

Capteur infrarouge détecteur d’obstacle (compatible Arduino)

permet de détecter un obstacle par infrarouge, avec potentiomètre pour régler la distance de détection

alimentation : 3.3 / 5 VDC

sortie digitale (0 ou 1)

équipé du LM393

distance de détection : 2 à 30 cm

ATTENTION : Brochage (S, GND, VCC) inversé par rapport aux shields Arduino (S, VCC, GND).