CAP898

Capteur magnétique à effet Hall

permet de détecter un champ magnétique et peut être utilisé pour contrôler la vitesse d’un moteur, sa position, etc…

équipé du LM393 - sortie digitale (0 ou 1)

alimentation : 5 VDC