CJMCU31865 + PT1000

Le MAX31865 est un convertisseur RTD-to-digital perfectionné doté d’un convertisseur analogique-numérique (ADC) de 15 bits, d’une protection d’entrée, d’un contrôleur numérique, d’une interface compatible SPI et d’une logique de commande connexe. Le circuit de conditionnement des signaux est optimisé pour fonctionner avec des sondes PT100 à PT1000 RTDs, les thermistors sont également pris en charge.

Documents liés

Exemple d'utilisation avec un Arduino sur Adafruit

La librairie sur le GitHub Adafruit

Datasheet MAX31865

Sonde PT100/PT1000