Keypad_ATtiny1616

Le clavier tactile capacitif Grove 12 boutons est construit autour de l'ATtiny1616. Le clavier a une forme 3×4, disposition d'un clavier de téléphone portable. Seules deux broches RX et TX suffisent pour lire les touches.

Caractéristiques

Low Power ATtiny1616 controller

3.3V / 5V compatible

Capacitive touch, high sensitivity

12 button keypad

4 pin UART connector

On-board LED indicator

Output Interface UART 9600 baud

Documentation

Exemple d'utilisation chez Seeedstudion

Utilisation personnelle

Maquette serrure codée 2eme version

Voir aussi Maquette serrure codée 1ere version (Clavier matriciel)