PICAXE

Logiciels

PICAXE EDITOR

Installation (lourde en local) :

Installer PICAXE Editor 6 (PE6)

Installer Blockly dans PE6

Installer manuellement le drivers axe27 (version zip)

Les 2 premières installations s'enchainent. Pour le drivers :

Décompresser le zip, Brancher le câble

Lors de la recherche du pilote sélectionner le dossier du drivers (2 pilotes : axe27 et port COM additionnel)

BLOCKLY APP

Les anciens types de PICAXE ne sont pas pris en compte dans cette version.

Téléchargement (version Windows, Mac, Linux disponibles)

Simulateur maison

Pour travailler en classe avec un nombre insuffisant de maquette, j'ai écrit ce simulateur. Il est écrit en Java et fonctionne sans installation. Plusieurs maquettes sont disponibles avec pour découvrir la programmation des objets.

Matériels

Carte POWERPROG PICAXE28X1: http://www.picaxe.com/docs/axe020.pdf

Carte maison pour concours robot PICAXE20M

Kit MicroRobot v1.0 (référence AXE120 - sans gestion vitesse - PICAXE18M)

kit1 récompense concours Castor

kit2 récompense concours Castor