RASPBERRY PI

Site officiel

Le site français du Rasperry et de son OS (ex raspian)

Guide Débuter avec un Raspberry Pi de raspberry-pi.fr

Versions

nextcloudpi Serveur polyvalent (cloud, web, git, samba …)

jeedom Box domotique (raspdomotic)

raspmrc Serveur web et serveur git

Installation

Télécharger la version choisie de l'OS et la copier sur la carte SD (FAT32)

Pour un affichage hors câble HDMI direct (dans /boot/config.txt) :

# Force le démarrage sur HDMI

hdmi_force_hotplug=1

# Sélectionne le mode moniteur 1280*1024 60Hz

hdmi_drive=2 ; hdmi_group=2 ; hdmi_mode=35

# Sélectionne le mode moniteur 1680*1050 60Hz

hdmi_drive=2 ; hdmi_group=2 ; hdmi_mode=58

Placer la carte SD dans le raspberry, démarrer et suivre les consignes d'installation

Si besoin de contrôle à distance (sans clavier/écran) lancer raspi-config :

3- Interface Option (activer SSH ou/et VNC)

Utilitaire

Serveur LAMP

Serveur GitLab

Installer un MultiBoot sur la Raspberry