SHIELD-NANO

Les cartes Arduino disposent d'une broche par entrée ou sortie d'informations. Leurs dispositions et le manque de broches d'alimentations n'en permet pas une utilisation facile pour connecter les composants. Les cartes d'extensions permettent de remédier à cela.

Connecteur mâle [Au dessous] pour carte Arduino Uno

Connecteur femelle [au dessus] pour carte Arduino Nano

Connecteurs disponibles

Chaque connecteur dispose de 2 broches alimentations, GND/0V noire et VCC/5V rouge ainsi que la borne bleu du signal correspondant.

Connecteurs standards

14 connecteurs digitaux (numéroté de D0 à D13)

7 connecteurs analogiques (numéroté de A0 à A7 dont les 2 derniers spécifiques Nano)

1 connecteur pour la tension de référence analogique (AREF)

Connecteurs spécifiques

Connecteur téléinformatique 4 broches (RX/D0-TX/D1-5V-GND) pour la transmission de données en série

Connecteur I2C 4 broches (SCL/A5-SDA/A4-5V-GND) pour la transmission de données selon le protocole I2C

Connecteurs alimentations

Un connecteur (Gnd-Vcc-Gnd) entre AREF et D13

Un bloc de 2x 3 broches, +3.3V et GND, permetant l'alimentation de composants spécifiques (ATTENTION les signaux peuvent lire du 3V en entrée mais écrivent en sortie que du 5V).

Un JACK pour l'alimentation (sans cordon USB) de 2.1mm 5 volts positif au milieu

Divers

La carte dispose en plus d'un :

Bouton Reset (pour redémarrer le programme)

Voyant rouge indiquant la présence de l'alimentation