SHIELD1602A

Shield LCD de DFRobots

Le shield LCD de DFRobots comprend : Shield LCD de DFRobots

Un afficheur LCD 2×16 caractères compatible avec la bibliothèque LiquidCrystal utilisant les entrées 8, 9, 4, 5, 6 et 7

un clavier 5 touches (+ reset Arduino) utilisant l'entrée analogique A0

un rétroéclairage utilisant la broche 10 en PWM

Ressources

lcd_keypad_dim.jpg

Exemples de références

https://www.carnetdumaker.net/articles/utiliser-une-shield-lcd-de-dfrobots-avec-une-carte-arduino-genuino-et-la-bibliotheque-liquidcrystal