2,8 Pouces écran Tactile TFT Touch Screen

2.8 pouces TFT LCD écran tactile 1pcs stylo tactile 1pcs CD avec tutoriel

Compatible avec Arduino UNO et Mega2560, et peut être connecté directement

Résolution HD 320×240, peut être utilisé comme un écran tactile

Adoptant le bus parallèle de 8 bits, rafraîchissement plus rapide et plus lisse que SPI

Tension d'alimentation: 5 V - Niveau logique: 5 V / 3,3 V régulateur de 300mA;;

Avec une carte micro-SD, facile d'étendre les possibilités

Modèles

ALEGOO

Page du composant chez Elegoo

Dossier zip doc et utilitaires

OPEN-SMART

driverR61580 (style 9320 ?) + capteur de température LM75 Adresse I2C 0x48, échelle +125-55'C

Librairie TFTLCD

Librairie LM75

Edit MCUFRIEND_kbv.cpp for #define SUPPORT_1580

Edit mcufiend_shield.h for #define USE_SPECIAL

Edit mcufiend_special.h for #define USE_OPENSMART_SHIELD_PINOUT

Bibliothèque

TFTLibrary

Documentation Adafruit GFX

Documentation Adafruit Button

Générateur d'image N/B