Module 6x 7segments avec 6 boutons

Utilise le même circuit TM1637 que l'afficheur 4 segment de RobotDyn.

Utilise un pseudo port I2C (CLK-DIO/SDA) voir le datasheet si besoin

Utilisation

Relier les broches CLK et DIO/SDA à 2 broches consécutives puis l'alimentation.

mBlock : installer l'extension TM1637Full

Arduino : installer la librairie

Documentation

Librairie bxparks/ACESegment