ARDUINO UNO

Il existe plusieurs versions, totalement compatibles, qui se différencient par les composants utilisés.

Brochage

Dimensions

Description

La carte Arduino Uno est basée sur un ATMega328 cadencé à 16 MHz. C'est la plus récente et la plus économique carte à microcontrôleur d'Arduino. Des connecteurs situés sur les bords extérieurs du circuit imprimé permettent d'enficher une série de modules complémentaires.

Elle peut se programmer avec le logiciel Arduino. Le contrôleur ATMega328 contient un bootloader qui permet de modifier le programme sans passer par un programmateur. Le logiciel est téléchargeable gratuitement.

Caractéristiques principales

version: Rev. 3

alimentation:

via port USB ou

7 à 12 V sur connecteur alim

microprocesseur: ATMega328

mémoire flash: 32 kB

mémoire SRAM: 2 kB

mémoire EEPROM: 1 kB

14 broches d'E/S dont 6 PWM

6 entrées analogiques 10 bits

intensité par E/S: 40 mA

cadencement: 16 MHz

bus série, I2C et SPI

gestion des interruptions

fiche USB B

dimensions: 74 x 53 x 15 mm