Wemos D1 Mini

Cliquer pour agrandir

CPU Tensilica 32-bit RISC CPU Xtensa LX106

Voltage : 3.3V

Flash : 4000 kB

RAM : 64 kB

EEPROM : NC kB

Clock speed : 80MHz

WiFi : Yes

Bluetooth : No

SD : No

tension module : 7-12V régulateur embarqué

tension microprocesseur : 3.3V

courant maximum broches IO : 40mA

All of the IO pins run at 3.3V.

Ressources

Documentation sur le site Wemos

Circuit électrique

IDE Arduino : “LOLIN(WEMOS) D1 R2 and mini” comme type de carte

Réalisation

Détecteur de hauteur d'eau connecté avec conditions météo.

Un WemosD1mini contenant ESPeasy configuré pour retourner toutes les heures (Deep Sleep 60 mn) à la box Jeedom, une mesure de distance (hauteur d'eau = hauteur capteur - distance mesurée) faite par le HC-SR04 ainsi que la température et l'humidité détectées par un DTH 11.