CAP301

MODULE ACCÉLÉROMÈTRE 3 AXES

alimentation : 3.3 / 5VDC

équipé du micro capteur d’accélération capacitif MMA7361

sensibilité ajustable

basse consommation et haute sensibilité

possède un filtre passe bas

possède le mode «sleep»

peut s’adapter sur une matrice au pas de 2.54mm

mma7361l.pdf