CAP367/CAP919

CAPTEUR DE TEMPERATURE ANALOGIQUE-NUMERIQUE

alimentation : 5VDC

équipé du DS18B20

mesure de la température : - 55° à + 125°C

le module peut se connecter directement sur les entrées/sorties de la carte contrôleur Arduino ou compatible

https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library

librairie onewire

ds18b20.pdf