CAP622

Module clavier 16 touches (compatible Arduino)

Connexion par 8 pins au pas de 2.54 mm Nombreuses applications : codage, paramétrage, etc.

Bibliothèque

Arduino : <Keypad.h>

mBloc : perso

Connexions

8 broches de données numériques (D4 à D11) en version mBloc.

Liens

Mise en œuvre

Description