CAP643

Module de transmission sans fil 2.4GHz
Equipé du NRF24L01, communique avec le microcontroleur via le bus SPI. Faible consommation. Utilisé soit comme émetteur ou soit comme récepteur

alimentation : 1.9 à 3.6 VDC

fréquence : 2.4 GHz

taux de transfert : 2 Mbps