ESP-12E

Module WIFI à base de microcontrôleur ESP8266 permettant de piloter des E/S diverses. Module sous un faible encombrement ayant des possibilités semblables à l'ARDUINO et étant programmable par son IDE. Cliquer pour agrandir Cliquer pour agrandir

Site officiel ESPRESSIF

Guide de choix en français

level shifter Adaptateur bidirectionnel 5V/3V pour signaux logique

Présentation et DataSheet

Autre présentation

Utilisation avec l'IDE

Pour pouvoir programmer l'ESP à partir de l'IDE Arduino, il faut ajouter une nouvelle carte.

Dans Fichier - Préférence, définir l'URL de gestion de la carte supplémentaire à http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Dans Outils - Gestionnaire de cartes, rechercher et installer “esp8266 by ESP8266 community”

Dans Outils : Il suffit ensuite de choisir le type de carte : “Generic ESP8266 Module”

Tuto installation de la carte (Eng)