FreeCAD

Ma version de travail est la 0.17 qui me permet l'ensemble de mes besoins :

concevoir une pièce de façon paramétrée,

en imprimer un plan,

réaliser un fichier d'usinage (pour Charly-Robot),

assembler la pièce dans un ensemble.

Site FreeCAD (dernière version) et page de téléchargement (version 0.17)

Mes documents pour les élèves :

Manuel d'utilisation au collège

Tuto 4ème pour boitier de clé USB

Tuto 3ème pour chassis de robot

Astuces utiles

Changer la couleur d'une face

Export svg vers inkscape

Il est possible d'exporter les dessin réalisé avec freecad en svg pour les retoucher dans inkscape, ou simplement les imprimez à la découpeuse laser. Pour cela sélectionnez votre sketch, puis aller dans Fichier»exporter et exportée votre fichier avec l’extension .svg. Sélectionnez ensuite “Flattend SV (importSVG)” dns la fentre suivante.

Lors que vous allez ouvrir le fichier SVG dans inkscape il ne sera malheureusement pas à la bonne échelle. Pour le passer à la bonne taille sélectionnez tout le dessin (Ctrl+A) et puis appliquez lui (Ctrl+Maj+M) une échelle de 177,166%.

Path

Tuto basique

L'atelier Path

Tuto vidéo

Programmation de commande numérique

Définir l'origine pièce

tu as la fenêtre “path job” qui s'ouvre. Ensuite tu vas dans l'onglet “Setup”, Tu choisis l'origine pièce sur le brut de ta pièce(1) et tu cliques sur “Set Origin”(2).

Définir des points d'accroche

Il faut sélectionner l'opération, dans ton cas, le profile extérieur ou contour, (fonctionne aussi avec les contours intérieur) Et ensuite clic droit pour ouvrir le menu contextuel. Tu sélectionnes “Tag Dressup” et les points d'accroches se positionnent automatiquement. tu peux modifier les paramètres de tes points d'accroche. (ajouter, supprimer, déplacer, hauteur, angle, …)

Atelier : DRAFT (pour découpe laser)

Choisir la vue de découpe de la pièce

Sélectionner la pièce

Cliquer sur l'icône “Vue 2D de la forme” puis bouton “Fermer”

Sélectionner “Shape2DView”

Fichier - Exporter - Format DXF (Autodesk DXF 2D)

Puis dans MetalCut

Fichier - Importer - DXF

Définir la puissance et la vitesse

Mise en plan

http://blogemploisindustrie.com/07tutorielfreecadmiseplancartouchecotation/formation/

Projets

Modélisation de mBot

Modèles et tutos utilisés au collège