Level Shifter

Cette carte est un convertisseur de niveau. Elle permet d'interfacer un device 3,3V à un microcontrôleur 5V ou l'inverse.

Liens

Guide d'utilisation

Exemple d'utilisation

Datasheets du BSS138