Maquette Télémètre ultrason

Maquette Télémètre ultrason Mesure de distance par ultrason. Gestion et affichage d'information avec clavier 5 touches et afficheur LCD.

Matériels

Capteur ultrason

Platine LCD 2*16 avec 5 boutons

Carte Arduino Uno

Câbles

Platine et boîte en impression 3D

Logiciel